Общие критерии оценки работ вне зависимости от номинации

(критерии оценки отдельных номинаций будут добавлены в ближайшие пару дней, в сумме каждая работа будет оцениваться по 55-бальной шкале (35 общие критерии, 20 по номинации(за исключением нестандартного решения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Что оценивается | Критерии | Баллы |
| 1 | Название  | Наличие - Да/нет | 0-1 |
| не отражает /не совсем отражает/грамотно отражает содержание работы | 0/1/2 |
| 2 | Соответствие размерам, требуемым на конкурсе | Лист работы должен быть не меньше А4 и не больше А1 | -5/1 |
| 3 | Масштаб | Наличие - Да/нет | 0-1 |
| Корректный/не корректный(Не допускаются масштабы вроде 1:10198999, масштаб должен быть рабочим, к примеру, 1:10000000 или 1:1300000) | 0-1 |
| Соответствует содержанию и охвату территории/не соответствует(Карты отдельных зданий (например в номинации лучшая карта детского технопарка) должны быть крупномасштабными, карты регионов среднемасштабными, а карты России или федеральных округов мелкомасштабными) | 0-1 |
| Использовано не менее 2-х видов масштаба/использован только 1 вид масштаба(2 из трех видов: численный, именованный, линейный) | 0-1 |
| 4 | Информация о системе координат | Да/нет | 0-1 |
| Грамотный выбор системы координат (проекции) исходя из территории  | 0-1 |
| СеткаДа/нет | 0-1 |
| 5 | Географическая привязка | (карта ориентирована на север)Да/нет | 0-1 |
| 6 | Условные знаки | Наличие - Да/нет | 0-1 |
| Использование условных знаков согласно масштабу карты нет/частично/да | 0/2/4 |
| Грамотность выбора цвета условных знаков (например водные объекты синего цвета, растительность зеленого, здания, очертания городов черного)нет/частично/да | 0/1/2 |
| Использованы не более 3-х видов шрифта(отдельными шрифтами считаются как различные изначально шрифты(TNR или Arial), разные по размеру (10 или 12), также курсив, начертание или жирный шрифт.Более 5-и/4-5/1-3 | 0/1/3 |
|  |  | Надписи размещены грамотно (Названия населенных пунктов располагают с правой стороны контура параллельно северной или южной стороне рамки карты. Это положение наиболее желательно, но не всегда выполнимо. Названия не должны закрывать изображения других объектов и помещаться в рамке карты, поэтому необходимо располагать названия слева, сверху и снизу от контура населенного пункта. Названия площадных объектов располагают внутри контуров, так чтобы подпись равномерно была распределена по всей площади объекта. Название реки располагают параллельно ее руслу)Нет/частично/да | 0/2/4 |
| 7 | Карта | Наличие - Да/нет | 0-1 |
| 8 | Генерализация | Количественный отбор соответственно выбранному масштабу (http://topography.ltsu.org/kartography/k11\_general.html)Да/нет | 0-2 |
| Качественный отбор сообразно содержанию(http://topography.ltsu.org/kartography/k11\_general.html)Да/нет | 0-2 |
| 9 | Корректность размещения элементов(расположение элементов карты относительно друг друга не мешает чтению карты, элементы не выходят за пределы рамок карты и других элементов, не пересекаются, не сгруппированы в одном углу, нет перегруженных сторон карты и пустых углов) | Размещение некорректное карта нечитаема | 0 |
| Допущено не более 1-2-х ошибок в размещении элементов | 1-2 |
| Не допущено ошибок в размещении элементов | 4 |
|  | Всего |  | 0-35 |